  (Fusion MPT デバイスサポート)
  LSI Logic Fusion(TM) の Message Passing Technology (MPT) 
  デバイスサポートは、ホストシステムに高性能 SCSI ホストイ
  ニシエータと LAN [1] のインタフェースサービスを提供します。
  Fusion アーキテクチャは、高速のファイバチャネル 
  (最高2 GHz x 2 ports = 4 GHz) と、パラレル SCSI (Ultra-320 
  まで) の物理メディアで、これらのプロトコルを双方向に通信可
  能にすることができます。

          [1] LAN は、パラレル SCSI のメディア上ではサポート
              されません。

  これらのドライバを使うには、Fusion MPT 互換の PCI アダプタ
  をホストシステム上にインストールする必要があります。MPT ア
  ダプタには専用の I/O プロセッサがあり、これがI/O 処理を行
  ないますが、もっと重要なことは、これによってホスト CPU(s) 
  の負荷が軽減されるということです。

  Fusion MPT ハードウェアを持っていて使用したい場合、MPT 
  (ベース + ScsiHost) ドライバを加えるために、ここで Y また
  は M と答えてください。
    <Y> = ライブラリ (fusion.o) を構築し、カーネルにリンクす
          る [2]
    <M> = 次のような名前の[動的]モジュール[3] としてコンパイ
          ルする：(mptbase.o、mptscsih.o)

          [2] Fusion MPT ターゲットデバイスから直接 Linux 
              カーネルをブートできるようにしたければ、ここで 
              Y と答えなくてはなりません
              (現時点では CONFIG_BLK_DEV_SD が必要)！
          [3] このサポートは、モジュール (動作中のカーネルに
              いつでも組み込んだり取り外したりできるコード) 
              としてコンパイルすることが可能です。モジュール
              としてコンパイルしたい場合は、M と答え、
              <file:Documentation/modules.txt> を読んでくだ
              さい。

  よく分からない場合は、N と答えてください。

  ここで Y または M と答えると、追加のプロトコルとモジュール
  オプションのサポートを選択することができます。
    <M>   拡張された SCSI のエラー報告            (isense.o)
    <M>   Fusion MPT 互換の misc デバイス (ioctl) ドライバ
          (mptctl.o)
    <M>   Fusion MPT LAN ドライバ                 (mptlan.o)

  ---
  Fusion MPT は、LSI ロジック株式会社の商標です。
  また、アーキテクチャは LSI ロジックの Message Passing 
  Interface (MPI) 仕様に基づいたものです。

  <高橋潤子>

