  (ALI M15X3 チップセットのサポート)(試験的)
  ALI 1533, 1543, 1543C オンボードチップセットで (U)DMA をサ
  ポートするドライバです。Simplex モードでテストされていて、
  通常の双方向もサポートします。

  ここで Y と答えたなら、上の "Use DMA by default when
  available" の質問にも Y と答える必要があります。
  <file:drivers/ide/alim15x3.c> の冒頭のコメントも読んでくだ
  さい。

  よく分からなければ、N としてください。

  <武井, 高橋潤(2.4.15更新)>

