  (HiSax で Siemens 製チップセットをサポートします)
  これは( AVM A1、Elsa ISDN カード、Teles S0-16.0、Teles
  S0-16.3、Teles S0-8、Teles/Creatix PnP、ITK micro ix1 とた
  くさんの互換カードのような)様々な ISDN カード上の Siemens 
  製チップセットをサポートしたドライバです。

  HiSax はこのドライバの単なる名称で、ハードウェアの名称では
  ありません。

  そのようなチップセットのカードをお持ちなら、ここで Y と答
  え、以下、あなたの特定なカード用のドライバの設定オプション
  にも答える必要があります。

  これをモジュール (必要に応じて動作中のカーネルに組み込んだ
  り取り外したりできるコード) としてコンパイルしたいなら、こ
  こで M と答え <file:Documentation/modules.txt> をお読みく
  ださい。モジュール名は hisax.o です。このドライバを使うた
  めに、詳細は <file:Documentation/isdn/README.HiSax> をお読
  みください。

  <山縣>

