  (USB Mustek MDC800 デジタルカメラのサポート)
  このタイプのスチルカメラをマシンの USB ポートに接続したい
  ならば、Y としてください。このドライバは gphoto 0.4.3(以降)
  と一緒に動きます(<http://www.gphoto.org/> をご覧ください)。

  このドライバはモジュール (動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード) としてもコンパイルでき
  ます。モジュール名は mdc800.o になります。モジュールとして
  コンパイルしたい場合はここで M と答え、さらに 
  <file:Documentation/modules.txt> に目を通してください。

  <武井, 高橋潤子(2.4.15更新)>

