  (Cyclades-Z interrupt mode operation のサポート (開発中))
  マルチポート・カードの Cyclades-Z ファミリーは、ポーリン
  グと割り込みの 2つのドライバ・オペレーション・モードがあ
  ります。ポーリング・モードにおいてドライバは、一定時間
  (これをポーリングサイクルと呼び、設定することができます)
  Cyclades-Z のすべてのポートの状態をチェックします。割り
  込みモードでは Cyclades-Z ポートの状態をチェックするため
  に割り込みライン (IRQ) を使います。オペレーション・モー
  ドの既定値はポーリング・モードです。自信がないなら、N と
  答えてください。

  <中村（幸）>
