  (HPT366/368/370 チップセットサポート)
  HPT366 は、ATA-66 の Ultra DMA チップセット。
  HPT368 は、ATA-66 RAID ベースの Ultra DMA チップセット。
  HPT370 は、ATA-100 の Ultra DMA チップセット。
 
  このドライバは、1 つの割り込みを共有して、最高 4 つの EIDE 
  デバイスを追加することができます。

  今の形式の HPT366 チップセットになって、ブートが可能になり
  ました。問題を解決する方法の 1 つに、LILO に特別なコマンド
  を使用して、デバイス 0x80 にリファレンスを転送します。もう
  ひとつの解決方法として、マザーボードに初めからチップセット
  がのっていない場合は、"Boot off-board chipsets first support" 
  (CONFIG_BLK_DEV_OFFBOARD) に Y と答えることです。いずれに
  しても、LILO でオプションとして呼び出し使用するか、あるい
  は LILO の append-line に "ide=reverse" を追加します。

  このドライバはブートで、ide-probe 間のチップセットに動的な
  チューニングを必要とします。これは、DVD II ドライブをサポー
  トすると言うことを、製造メーカによって報告されています。

  <高橋潤子>

