  (Tekram IrMate 210B dongle)
  Tekram IrMate 210B dongle 用に有効にしたいなら、ここで Y 
  と答えてください。モジュールとしてコンパイルしたいなら、こ
  こで M と答え、Documentation/modules.txt をお読みください。
  Tekram dongle は通常の 9ピン・シリアル・ポート・コネクター
  に接続され、現在 IrTTY で使われるだけです。Tekram dongle 
  を有効にするには、"irattach -d tekram" として irattach を
  スタートする必要があります。

  <山縣,福島(2.2.15)>
