  (BT878 オーディオ DMA)
  bt878 ベースのグラバーボード用のオーディオ DMA のサポート
  です。既に気づいているかもしれませんが、bt878 が /proc/pci 
  で 2 つの機能でリストされています。機能 0 は、ビデオ用の機
  構 (bt848 と互換性がある) です。機能 1 は、オーディオデー
  タ用に同じことをします。これは、チップのオーディオ部分の用
  のドライバです。Y とここで答えると、録音することができる 
  oss 互換の dsp デバイスが得られます。ただ TV を見たいだけ
  なら、ほとんどの TV カードは、TV カードからショートケーブ
  ルでサウンドカードのライン入力端子に直結して音を処理するの
  で、ここではドライバを必要としないでしょう。

  このドライバは btaudio.o と呼ばれるモジュール (動作中のカー
  ネルにいつでも組み込んだり取り外したりできるコード) として
  コンパイルすることが可能です。モジュールとしてコンパイルす
  る場合は、M と答え、<file:Documentation/modules.txt> を読
  んでください。

  <高橋潤子>

