  (PROMISE PDC20246/PDC20262/PDC20267 サポート)
  Ultra33 または PDC20246 の Promise。
  Ultra66 または PDC20262 の Promise。
  Ultra100 または PDC20265/PDC20267 の Promise。

  このドライバは、1 つの割り込みを共有して、最高 4 つの EIDE 
  デバイスを追加することができます。このアドオンカードは、
  ブートができる PCI UDMA コントローラです。複数のカードをイ
  ンストールすることができ、インストールされたすべてのカード 
  (three-max) が、BIOS リビジョンと一致しない場合、BIOS ROM 
  の問題が起こるので、ドライバは最大限のスピードのためにブー
  ト時にチップセットに動的なチューニングを試みます。1 枚以上
  カードを追加する場合は、Ultra33 BIOS 1.25 またはもっと新し
  いものが必要となります。このカードは、"Special UDMA Feature 
  (EXPERIMENTAL)" に Y と答える必要があるかもしれません。

  ここで Y と答える場合、"Use DMA by default when available" 
  にも Y と答える必要があります。

  drivers/ide/pdc202xx.c の最初のほうを読んでください。

  よく分からない場合は、N と答えてください。

  <高橋潤子>

