  (ESS Maestro サウンドチップセット)
  ESS Maestro シリーズの、PCI サウンドチップによる
  サウンドシステムをお持ちなら、Y または M と答えて
  ください。Maestro 1, Maestro 2, および Maestro 2E
  がサポートされます。さらに詳細な情報は
  Documentation/sound/Maestro を読んでください。

  <大森（保）, 山田(2.2.19 更新), 武井(2.4.0更新)>
