  (I2O のサポート)
  Intelligent Input/Output(I2O) アーキテクチャはハードウェア
  のドライバを、OSM と呼ばれる OS 特有のモジュール部分・HDM
  と呼ばれるハードウェア特有部分の 2 つに分離します。OSM は
  どんな種類の HDM とも対話できるので、理想的には HDM は OS
  とは関係なくなります。OSM が OS に適切に設定されていれば、
  同一の HDM を異なる OS で使えるようになります。これを実現
  するには、マシンに I2O インタフェースアダプタカードを挿さ
  ないといけません。このカードには特殊な I/O プロセッサ(IOP)
  がついていて、それに CPU が処理していた I/O をまかせられる
  ために、高速になります。

  この項目に Y と答えると、インタフェースアダプタドライバと
  OSM の選択の項目が出てきます。

  このドライバはモジュール (動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード) としてもコンパイルでき
  ます。モジュールとしてコンパイルしたい場合はここで M と答え、
  さらに Documentation/modules.txt に目を通してください。
  モジュール名は i2o_core.o と i2o_config.o になります。

  よく分からなければ、N にしてください。

  <武井>
