  (ホストからホストへの USB ネットワーキング)
  このドライバは、USB "ネットワーク" または "データ転送" ケー
  ブルで USB 上のネットワークリンクをサポートします。これは 
  PC とノートパソコンをネットワークで結ぶために使用されていま
  した。ケーブルは、Belkin/eTEK、GeneSys(GeneLink)、NetChip、
  Prolific のようなサプライヤのチップを持っています。インテ
  リジェントな USB デバイスは、標準の USB ケーブルを使用して
  インターネットアクセスを提供するために、このアプローチを使
  用することができます。USB PC2PC サポートで、このチップがマ
  ザーボード上で見られます。

  このリンクは、"usb0"、"usb1" などのような名前を持つでしょう。
  これらは、2 ノードのイーサネットのような動作をします。ネッ
  トワークルーティングを簡単にするために 802.1d イーサネット
  ブリッジ (CONFIG_BRIDGE) を使用することができます。

  このコードはモジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込ん
  だり取り外したりできるコード) としてコンパイルすることが可
  能です。モジュールは usbnet.o と呼ばれています。モジュール
  としてコンパイルする場合は、M と答え、
  <file:Documentation/modules.txt> を読んでください。

  <高橋潤子>

