  (USB SE401 カメラのサポート)
  このタイプのカメラをコンピュータの USB ポートにつなげたい
  なら、ここを Y としてください。さらなる情報とサポートする
  カメラのリストについては Documentation/usb/se401.txt を見
  てください。  

  このドライバは Video For Linux API を使います。このドライ
  バを使うには (Multimedia Devices の下にある) "Video For
  Linux" でも Y か M と答えなければいけません。この API の情
  報と "v4l" プログラムのポインタは、WWW 上の
  http://roadrunner.swansea.uk.linux.org/v4l.shtml にありま
  す。

  このコードは、モジュール (実行中のカーネルにいつでも組み込
  んだり取り外したりできるコード) にもできます。モジュール名
  は se401.o です。このドライバーをモジュールとしてコン
  パイルしたいなら、ここを M として Documentation/modules.txt
  を読んでください。

  <武井>

