  (AMD Irongate, 761, 762 でのサポート)
  AMD Irongate, 761, 762 チップセットで、XFree86 4.x での
  GLX コンポーネントでの AGP サポートを有効にできます。

  XFree86 3.3.6 または 4.x 用の GLX または DRI を使用したい
  場合は、ここで Y と答えてください。よく分からない場合は、
  N と答えてください。

  <武井, 武井(2.4.0更新), 山田(2.4.10 更新), 
  高橋潤(2.4.15更新)>

