  (マイクロソフト・バスマウスのサポート)
  拡張ボードにある 9 ピンの丸型のコネクタに接続されるタイプ
  のマウス(Inport マウスとも言います)をお持ちなら、Y と答え
  て <http://www.linuxdoc.org/docs.html#howto> から入手でき
  る Busmouse-HOWTO を読んでください。

  よく分らない場合、N と答えて HOWTO を読んでください。お使い
  のマウスが何であるかわかるでしょう。いくつかのベンダーでは
  「マイクロソフト・バスマウス」と称していても、実際は PS/2 
  バスマウスを意味している場合がありますので注意してください。
  怪しい時はコネクタのピンの数を数えてみてください。

  この機能をモジュール(動作中のカーネルに自由に組みこんだり
  外したりできるコード)としてコンパイルする場合、M と答えて 
  <file:Documentation/modules.txt> を読んでください。
  モジュール名は msbusmouse.o です。

  <乙川, 武井(2.4.0更新), 高橋潤(2.4.15更新)>

