  (VIA82CXXX チップセットサポート)
  これは、(U)DMA を実行している間でも、もっと良い使い方がで
  きるように、今使用しているチップセットの構成を設定すること
  ができるようになります。つまり、BIOS が設定されないかもし
  れないので、セカンドチャネルの dma 転送が効率的におこなえ
  るようにするものです。またそれは、fifo config を設定するた
  めに、ブート時にカーネルコマンドラインを流すことを可能にし
  ます。コマンドラインが提供されない場合、最も良い状態で 
  fifo の構成を設定しようとします。"proc" サポートを有効にす
  ると、/proc/ide/via から情報を取得することができます。

  drivers/ide/via82cxxx.c の最初のほうを読んでください。

  ここで Y と答える場合、"Use DMA by default when available" 
  にも Y と答える必要があります。

  よく分からない場合は、N と答えてください。

  <高橋潤子>

