  (IBM LAN アダプタ/A サポート)
  これは、マイクロチャネルイーサネットアダプタです。このドラ
  イバを使用するためには、CONFIG_MCA を設定する必要がありま
  す。カーネル組み込みのドライバとモジュール (動作中のカーネ
  ルにいつでも組み込んだり取り外したりできるコード) の両方で
  使用できます。モジュールとしてコンパイルしたい場合は、M と
  答え、<file:Documentation/modules.txt> の他に、
  <file:Documentation/networking/net-modules.txt> も読んでく
  ださい。現在唯一サポートされているカードは、イーサネット用
  の IBM LAN アダプタ/A です。これは 16K と 32K の両方のメモ
  リウィンドウをサポートしますが、32K のウィンドウの方がパケッ
  トロスに対してより良い対策になります。このドライバと複数の
  ボードを使用することは可能であることには違いありませんが、
  現在までハードウェア不足のためにテストされていません。

  <高橋潤子>

