  (MVME162, 166, 167のサポート)
  MotorolaのVMEボードのサポートを組み込むためにはYと答えて下
  さい。このオプションは、MVME162, MVME166, MVME167,
  MVME172, MVME177で走るカーネルを構築します。このオプション
  を選んだら、後で適切なSCSI, Ethernet及びシリアルポートを選
  択する必要があります。

  <川合>


