  (Sound Blaster に 100% 互換なカード(SB16/32/64、ESS、Jazz16)
  のサポート)
  Creative Labs 製のオリジナルの Sound Blaster カードか、
  (Thunderboard やSM Games のような) 100% ハードウェア互換性
  のあるクローンをお持ちなら、Y と答えてください。不明なカー
  ドに関しては、そのカードが Sound Blaster 互換とうたっている
  なら Y と答えてもよいでしょう。

  Documentation/sound/Soundblaster も参照してください。

  Avance Logic ALS-007 と ALS-1X0 チップベースのカード
  (Documentation/sound/ALS007 をお読みください)と、ESS チッ
  プベースのカード
  (Documentation/sound/ESS1868 と Documentation/sound/ESS を
  お読みください) ならば、ここを Y とすべきです。SB AWE 32
  や SB AWE 64 をお持ちなら、ここと、以下の "AWE32 synth" の
  両方を Y とし、Documentation/sound/INSTALL.awe を読んでく
  ださい。IBM Mwave カードをお持ちなら、ここで Y と答え
  Documentation/sound/mwave をお読みください。

  このドライバをカーネル組み込みにしてコンパイルし、isapnp
  を使いたくないなら、カーネルコマンドラインに
  "sb=<io>,<irq>,<dma>,<dma2>"
  を追加する必要があります。

  このドライバをモジュールとしてコンパイルするにはここで M 
  としてください。モジュール名は sb.o です。

  <山縣, 武井(2.4.0更新)>


