  (経路の MTU 値の調整 (通常は調整します))
  MTU (maximal transfer unit) はネットワーク上に送り出すパケッ
  トの大きさです。"経路の MTU 値の調整" とは、パケットをいつ
  でも非常に小さくして送り出すのではなく、始めは大きなパケッ
  トを送り、もし経路途中のホストにはそれが大き過ぎることを検
  出すると、改めて小さなパケットとして送るように調整する方式
  のことをいいます。これは良いことなので、ほとんどの方はここ
  で Y と答えてください。

  しかし、ある種の DOS ソフトウェア (DOS NCSA telnet と PPP 
  モード のTrumpet Winsock) には不具合があり、ここで N と答
  えないとどうしても (特に端末サーバ経由で) Linux マシンと正
  しく接続できません。この問題を修正した NCSA telnet クライ
  アントの置き場所はDocumentation/networking/ncsa-telnet を
  御覧ください。よくわからなければ Y と答えてください。

  <山縣>


