  (QIC-02 テープ・ドライブを有効にします)
  非 SCSI タイプのテープ・ドライブをお持ちなら、Y と答えてく
  ださい。またはこのドライバをモジュール (必要に応じて動作中
  のカーネルに組み込んだり取り外したりできるコード) としてコ
  ンパイルしたいなら、ここで M と答え、
  Documentation/modules.txt を御覧ください。モジュール名は 
  tpqic02.o です。

  <山縣>


