  (AX.25 の YAM ドライバ)
  YAM は、シリアルポートに接続し、Terminal Node Controller 
  (TNC) の機能のうちのいくつかを含むパケットラジオのためのモ
  デムです。これらのモデムを持っている場合は、ここで Y と答
  えてください。

  モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込んだり取り外し
  たりできるコード) としてコンパイルする場合は、M と答え、
  Documentation/modules.txt を読んでください。

  <高橋潤子>

