  (PCMCIA シリアルデバイスのサポート)
  シリアルポートカード、モデム、複合機能 ethernet／モデム
  カードのモデム機能を含む 16 ビット PCMCIA シリアルデバイス
  のサポートを有効にするには、Y と答えてください。(PCMCIA
  または PC カードはクレジットカードサイズのデバイスでしばしば
  ラップトップで使用されます。)

  モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込んだり取り外し
  たりできるコード) としても利用できます。モジュール名は
  serial_cs.o になります。モジュールとしてコンパイルしたい
  場合、M と答え Documentation/modules.txt に目を通してくだ
  さい。よくわからなければ、N と答えてください。

  <山田>

