  (Typhoon Radio のサポート)
  この FM ラジオ・カードをお持ちなら Y と答え、以下の質問で
  ポート・アドレスとミューティング用の周波数を入力してくだ
  さい。

  ラジオ・カードを制御するには Video for Linux API に互換な
  プログラムを使う必要があります。この API の情報と "v4l"
  プログラムのポインタは
  http://roadrunner.swansea.uk.linux.org/v4l.shtml から WWW 
  上で見つけられます。

  このドライバをモジュール (必要に応じて実行中のカーネルに
  組み込んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルし
  たいなら、ここで M と答え、Documentation/modules.txt を読
  んでください。モジュール名は radio-typhoon.o です。

  <中村（幸）, 武井(2.4.0更新)>
