  (標準 Mitsumi CD-ROM [非 XA/Multisession 対応] サポート)
  このドライバは古い Mitsumi の LU-005、FX-001、そして 
  FX-001D用に用意された2つのドライバのうちの古い方です。この
  ドライバでは FX-001DE や3倍速または4倍速の製品を扱えません
  (それらは IDE/ATAPI 方式の製品です)。
  <file:Documentation/cdrom/mcd> のファイルも見てください。

  古い LU-005 では、CD を挿入するためにドライブの筐体全体が
  スライドしていました。FX-xxx ではトレイがモーター駆動方式
  になっています。このドライバでは XA や マルチセッションの 
  CD(フォトCD)をサポートしていないことに注意してください。この
  機能を持った(次の質問で出てくる)新しいドライバがあります。
  そちらを使いたい場合、ここでは N と答えてください。

  もしここで Y と答えたならば、この後で出てくる
  "ISO 9660 CD-ROM file system support" についても Y または M
  と答えるようにしてください。これは CD-ROM で使われる
  ファイルシステムであるためです。

  この種類の CD-ROM ドライバはモジュール( = 動作中のカーネル
  へ必要に応じて組みこんだり取り外したりできるコード)として
  利用する事も出来ます。モジュールは mcd.o というものになり
  ます。もしモジュールとしてコンパイルしたい場合には、ここで 
  M と答え、そして、<file:Documentation/modules.txt> を
  読んでください。

  <後藤, 武井(2.4.0更新), 高橋潤(2.4.15更新)>

