  (arc0e (ARCnet "ether-encap" パケットフォーマット)のサポート)
  このオプションを指定すれば仮想的な arc0e デバイスを経由し
  てARCnet カードから「イーサネットのカプセル化機能」を利用
  することができます。標準的でない ARCnet のソフトウェア、特
  に DOS/Windows用の "NDIS" ドライバと通信する場合、arc0e し
  か必要ありません。arcether.com といったパケットドライバや
  ほとんどの DOS/Windows の ODI ドライバなど、RFC1201 で標準
  規格となっている実装系と通信する場合はここで Y と答える必
  要はありません。RFC1201 の機能は自動的に arc0 デバイスに組
  みこまれます。arc0e と arc0s に関する詳細については 
  Documentation/networking/arcnet.txt にある ARCnetに関する
  説明を読んでください。

  <小野寺>


