  (ACP モデム (Mwave) サポート)
  ACP モデム (Mwave) は、Linux のための WinModem です。カー
  ネルドライバとユーザレベルアプリケーションで構成されていま
  す。これらのコンポーネントは公衆交換網 (PSTNs) に、直接連
  結することをサポートします。また、世界の選ばれた国々に対応
  しています。

  このバージョンの ACP モデムドライバは、IBM Thinkpad 600E、
  600、770 が塔載しているオンボード ACP モデムに対応していま
  す。

  モデムはさらに、標準の通信ポートインタフェース (ttySx) を
  サポートして、Hayes AT コマンドセットと互換性があります。

  このドライバを使用するために必要なユーザレベルアプリケー
  ションは、IBM Linux 技術センタ (LTC) の Web サイト 
  <http://www.ibm.com/linux/ltc/> で取得することができます。

  Mwave チップセットのある IBM Thinkpads を所有している場合
  は、ここで Y と答えてください。

  このドライバは、モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み
  込んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルすること
  が可能です。このモジュールは mwave.o と呼ばれています。
  モジュールとしてコンパイルする場合は、M と答え、
  Documentation/modules.txt を読んでください。

  <高橋潤子>

