  (KLSI KL5USB101 ベースの USB イーサネットデバイスのサポー
  ト)
  以下の、KLSI KL5KUSB101B チップセットベースの 10Mbps のみ
  の USB イーサネットアダプタのうちの 1 つを使いたいなら、
  ここを Y としてください。
       3Com 3C19250
       ADS USB-10BT
       ATEN USB Ethernet
       ASANTE USB To Ethernet Adapter
       AOX Endpoints USB Ethernet
       Correga K.K.
       D-Link DSB-650C and DU-E10
       Entrega / Portgear E45
       I-O DATA USB-ET/T
       Jaton USB Ethernet Device Adapter
       Kingston Technology USB Ethernet Adapter
       Linksys USB10T
       Mobility USB-Ethernet Adapter
       NetGear EA-101
       Peracom Enet and Enet2
       Portsmith Express Ethernet Adapter
       Shark Pocket Adapter
       SMC 2202USB
       Sony Vaio port extender

  このドライバは、ノーブランド機器を含む 10Mbps 限定の USB
  イーサネットアダプタでおそらく動きます。SmartBridges
  smartNIC か Belkin F5U111 では動きません。これらには CATC
  NetMate ドライバを使わねばなりません。どれが必要かよく分か
  らないなら、両方を選べば適切なほうが選択されます。

  イーサネットデバイスが 1 つだけの場合、アダプタは通常の
  (イーサネットインターフェースでよくある) eth0 に現われます。
  PCI か ISA のイーサネットカード 1 枚が挿してあれば、eth1
  に現われます。

  このコードは、モジュール (実行中のカーネルにいつでも組み込
  んだり取り外したりできるコード) にもできます。モジュール名
  は kaweth.o です。モジュールとしてコンパイルしたいなら、
  ここを M として <file:Documentation/modules.txt> を読んで
  ください。

  <武井, 武井(2.4.15更新)>
