  (VIA チップセットでのサポート)
  VIA MPV3/Apollo Pro のチップセットで、XFree86 4.x での GLX
  コンポーネントでの AGP サポートを有効にできます。

  XFree86 3.3.6 または 4.x 用の GLX または DRI を使用したい
  場合は、ここで Y と答えてください。よく分からない場合は、
  N と答えてください。

  <武井, 武井(2.4.0更新), 高橋潤(2.4.15更新)>

