  (Sun Happy Meal 10/100baseT サポート)
  このドライバは、ほとんどの Ultra システム上と古い Sbus 
  システム上のオプションとして存在する "hme" インタフェース
  をサポートします。このドライバは、PCI デバイスと Sbus デバ
  イスの両方をサポートします。このドライバは、PCI と Sbus の
  両方の構成で使用することができ、"qfe" 4 連 100baseT デバイ
  スをサポートします。

  このサポートは、sunhme.o と呼ばれるモジュール (動作中のカー
  ネルにいつでも組み込んだり取り外したりできるコード) として
  コンパイルすることが可能です。モジュールとしてコンパイルし
  たい場合は、M と答え、Documentation/modules.txt を読んでく
  ださい。

  <高橋潤子>

