  (USB マウスのサポート)
  USB HID マウス(か input layer で扱う ADB マウス)をキャラク
  タデバイス 13:32+ - /dev/input/mouseX としてか (ImPS2 のエ
  ミュレーションで) 13:63 - /dev/input/mice として使いたい場
  合に Y としてください。ユーザ空間のプログラムでマウスを扱
  えるようになります。

  よく分からなければ、Y としてください。

  このドライバはモジュール (動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード) としてもコンパイルでき
  ます。モジュール名は mousedev.o になります。モジュールとし
  てコンパイルしたい場合はここで M と答え、さらに
  <file:Documentation/modules.txt> に目を通してください。

  <武井, 武井(2.4.15更新)>
