  (Sun SOC+ (別名 SOCAL)) 
  Serial Optical Channel Plus は、2 つまでの光ファイバポート
  があるインタフェースカードです。このカードは FC アービト
  レートループ(普通は、A5000 やインタフェースボードを介した
  E[3-6]000 の内蔵 FC ディスク)をサポートします。動くように
  するためには Solaris ドライバのマイクロコードが必要になる
  かもしれないことに注意してください。

  モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込んだり取り外し
  たりできるコード) としてもコンパイルできます。モジュール名
  は socal.o です。モジュールとしてコンパイルする場合は、M
  と答え、Documentation/modules.txt を読んでください。

  <武井>

