  (Yamaha OPL3-SA1 オーディオコントローラ)
  Yamaha OPL3-SA1 サウンドチップをお持ちなら、Y または M と
  答えてください。そのチップは通常マザーボードに搭載されてい
  ます。詳しくはDocumentation/sound/OPL3-SA をお読みください。

  このドライバをカーネル組み込みにしてコンパイルするなら、
  カーネルコマンドラインに
  "opl3sa=<io>,<irq>,<dma>,<dma2>,<mpuio>,<mpuirq>"
  を追加する必要があります。

  <山縣, 武井(2.4.0更新)>

