  (USB REINER SCT cyberJack pinpad/e-com チップカードリーダ)
  cyberJack pinpad/e-com USB チップカードリーダを使いたいなら、
  ここを Y としてください。これは ISO 7816 互換のコンタクト
  ベースのチップカード (例えば GSM SIM) のインタフェースです。

  このコードは、モジュール (実行中のカーネルにいつでも組み込
  んだり取り外したりできるコード) にもできます。モジュール名
  は cyberjack.o です。このドライバーをモジュールとしてコン
  パイルしたいなら、ここを M として Documentation/modules.txt
  を読んでください。

  よく分からなければ、N としてください。

  <武井>

