  (USB FTDI シングルポートシリアルドライバ)
  FTDI SIO シングルポート USB - シリアル変換器を使いたいなら
  ば、Y としてください。実装しているのは USC-1000 というもの
  向けです。このドライバは、245 と 232 のデバイス上でもテスト
  されています。

  このドライバと機器を使う際のさらなる情報は、
  <http://ftdi-usb-sio.sourceforge.net/> を参照してください。

  このドライバはモジュール (動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード) としてもコンパイルでき
  ます。モジュール名は ftdi_sio.o になります。モジュールと
  してコンパイルしたい場合はここで M と答え、さらに 
  <file:Documentation/modules.txt> に目を通してください。

  <武井, 高橋潤子(2.4.15/2.4.17更新)>

