  (USB Human Interface Device (全 HID) のサポート)
  全 HID 機器 (キーボード・マウス・ジョイスティック・タブレッ
  ト・その他 HID ベースの USB 機器) をサポートしたいなら、こ
  こで Y とします。このドライバと、HIDBP (ブートプロトコル)
  キーボード、マウスドライバとは、同時には使えません。
  さらなる情報は Documentation/input/input.txt にあります。

  よくわからなければ、Y としてください。

  このコードは、モジュール (実行中のカーネルにいつでも組み込
  んだり取り外したりできるコード) にもできます。モジュール名
  は hid.o です。モジュールとしてコンパイルしたいなら、ここ
  を M として Documentation/modules.txt. を読んでください。

  <武井, 武井(2.4.0, 2.4.14)>
