  (IBMMCA SCSIのサポート)
  これは、PS/2シリーズのコンピュータの多くに付いているIBM
  SCSIアダプタのサポートです。この機種はMCAバスを持っている
  ので、"MCA support" の項でもYと答え、
  <file:Documentation/mca.txt> を読んでおく必要があります。

  ブート時にこのアダプタ見つけられない場合 (モデル56, 57,
  76, 77で良く見られる問題です)、'ibmmcascsi=<pun>' というカー
  ネルオプションを使う必要があります。ここで、<pun> はSCSIサ
  ブシステムのIDで、通常は7ですがそれでうまくいかなければあ
  なたのリファレンスディスクをチェックしてください。LEDマトリ
  クスディスプレイ付きのモデル95をお持ちなら、'ibmmcascsi
  =display'というカーネルオプションを追加で設定することによ
  り、OS/2のような(しかしよりわかりやすい)アクティビティイン
  フォメーションを有効に出来ます。カーネルにどうやってオプショ
  ンを渡すかについては、 "man bootparam" としてみるか、お使
  いのブートローダのドキュメントを見てください。

  このドライバーをモジュール (実行中のカーネルにいつでも組み
  込んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルしたいな
  ら、ここでMと答えて、<file:Documentation/modules.txt> を読
  んで下さい。このモジュールはibmmca.oになります。

  <川合, 武井(2.4.0更新), 高橋潤(2.4.15更新)>

