  (APM BIOS コール中に割込みを許可します)
  APM BIOS をコールしている間、BIOS 実装による不正な振舞いの
  影響を警戒するための処置として、普通、外部割込みを無効にし
  ます。BIOS は必要なら、割込みを再び可能にします。あいにく、
  そうでない BIOS もあります -- 特に、新しい IBM Thinkpad に
  多いです。サスペンド時にハングするようなら、Y と答えてくだ
  さい。そうでなければ N と答えてください。

  <山縣, 武井(2.4.0更新)>
