  (Unix98 PTY のための /dev/pts ファイルシステム)
  上記の "Unix98 PTY support" に Y と答えたなら、ここでも Y と
  答えるべきです。これにより "mount -t devpts" として /dev/pts 
  に仮想ファイルシステムをマウントすることができます。このファ
  イルシステムは多重化された擬似端末マスタ /dev/ptmx と一緒に
  使用して、Open Group の Unix98規格に記述されている擬似端末を
  サポートします。疑似端末を獲得するためにプロセスは /dev/ptmx
  をオープンします。そうすることで必要な数の擬似端末が利用可能
  になり、擬似端末スレーブは /dev/pts/<番号> にアクセス可能に
  なります。例えば伝統的な /dev/ttyp2 は /dev/pts/2 となります。

  GNU C ライブラリ glibc 2.1 にこの操作モードをサポートするの
  に必要なものが含まれています。また Unix98 API を使用するクラ
  イアントプログラムも必要でしょう。Unix98 pty デバイスに
  ついての詳細な情報は Documentation/Changes をご覧ください。

  注意−試験的な "/dev file system support" (CONFIG_DEVFS_FS)
  の方がより一般的な手段です。

  <花高, 山田(2.4.0 更新)>
