  (Seagate ST-02 及び Future Domain TMC-8xx SCSIのサポート)
  これらは8ビットのSCSIコントローラです。ST-01もこのドライバ
  でサポートされます。説明がSCSI-HOWTOの3.9節にあります 
  (SCSI-HOWTOは <http://www.tldp.org/docs.html#howto> から入
  手できます)。もし最初のままの状態で動作しなければ、
  <file:drivers/scsi/seagate.h> 内のいくつかの設定を変更す
  る必要があるかもしれません。

  このドライバはまた、モジュール (実行中のカーネルにいつでも
  組み込んだり取り外したりできるコード) としても利用できます。
  その場合のモジュール名はseagate.oです。このドライバーをモ
  ジュールとしてコンパイルしたいなら、ここでMと答えて、
  <file:Documentation/modules.txt> を読んでください。

  <川合, 武井(2.4.0更新), 高橋潤子(2.4.15/2.4.19更新)>

