  (パラレルポート SCSI デバイスのサポート)
  パラレルポートを通じて接続する多くの外部 CD-ROM および
  ディスクデバイスが存在します。それらの多くは実際にはパラレル
  ポート SCSI アダプターを使用する SCSI デバイスです。この
  オプションは、これらの外部デバイスの多くのドライバを含む
  ppSCSI サブシステムを有効にします。CONFIG_PARIDE (Parallel
  port IDE device support) も考慮したいかもしれません。

  カーネル内へ ppSCSI サポートを組み込みたい場合、個々の
  プロトコルモジュールとロード可能なモジュールとして高水準
  ドライバをビルドするかもしれません。モジュールとしてビルド
  する場合、モジュール名は ppscsi.o になります。

  ppSCSI サポートを使用するには、ここと少なくともひとつの
  プロトコルドライバ (例えば "Shuttle EPST adapter", "Iomega
  VPI0 adapter", "Shining ScarSCI adapter" など) にも Y または
  M と答えなければなりません。

  <山田>

