  (RedBoot パーティションテーブルの解析)
  RedBoot はフラッシュデバイスの中に複数の "images" を保存し、
  それぞれ別個に扱うことのできる ROM モニタとブートローダの
  組み合わせです。これはパーティションテーブルとよく似たテー
  ブルをデバイス中の最後に消去されたブロックへ書き込みます。
  このテーブルにはフラッシュデバイス中に記憶されたすべてのイ
  メージのオフセット、長さおよび名前が記録されています。

  テーブルを検出して解析しテーブル中の各イメージに対応する 
  MTD "パーティション" を登録できるコードが必要な場合、この
  オプションを有効にします。

  実際に特定のデバイス上で複数のイメージを扱うには、このオプ
  ションだけでなく、それぞれのドライバからコールされる特定の
  テーブル解析機能が必要です。また、そのために必要なオプショ
  ンが自動的に有効になるわけではありません。例えば、SA1100 
  用のマップドライバ (CONFIG_MTD_SA1100) にはこれを有効にす
  るためのオプションが用意されています。

  <高橋潤子>

