  (FTL (Flash Translation Layer) のサポート)
  これは PCMCIA 仕様書の一部であるオリジナルのフラッシュ変換
  層のサポートを提供します。それは、512-byte のセクタのブロッ
  クデバイスをエミュレートするフラッシュデバイス上で、疑似
  ファイルシステムを使用し、"normal" のファイルシステムの上
  に置きます。もし、ソフトウェア特許が法的に認められていると
  ころにいるなら、このコードで使われたアルゴリズムが特許を取
  られることに気付くでしょう。アメリカでは、PCMCIA のハード
  ウェア上でだけこの機能の使用が許されています。但し GPL の
  条件の下では、必要があるときはコードをコピー・修正・配ると
  言うことは許されています。使わないでください。

  <高橋潤子>

