  (ISDN サブシステム)
  ISDN ("Integrated Services Digital Networks" フランスでは
  RNISと呼ばれています)とは全デジタル電話サービスの特別な
  タイプのものの事です；ほとんどはインターネット・サービス・
  プロバイダーに接続するのに利用されています (SLIP 接続や PPP
  接続で)。最大の特長はそのスピードが通常のモデム/電話接続より
  速く、また何かファイルをダウンロードしながら同時に音声通話
  を行う事が出来ることです。こういったことが出来るのはあなたが
  お手持ちのコンピュータに ISDN カードが搭載されており、あなた
  とあなたが接続しているサービス・プロバイダーが電話会社から
  ISDN 回線を買い上げている場合です。詳しくは、
  <http://alumni.caltech.edu/~dank/isdn/> に目を通してください。

  このドライバーは ISDN カードをダイアル・イン/ダイアル・アウト
  装置としてネットワーク接続出来るようにします。isdn-tty
  デバイスはあらかじめ AT コンパチブルなモデム・エミュレータ
  を搭載しています。ネットワーク・デバイスは自動ダイアル機能、
  チャンネル・バンドリング機能、コール・バック機能、そして
  デーモンを走らせなくても済む呼出側の認証機能をサポートして
  います。簡易版の T.70 プロトコルにはドイツ方式の BTX に適合
  する tty デバイスがサポートされています。D チャンネルでは
  プロトコルとして EDSS1 (ユーロ方式 ISDN) と 1TR6 (ドイツ方式)
  がサポートされています。<file:Documentation/isdn/README> に
  目を通してください。

  ISDN のコードをモジュール (＝つまり、カーネルが実行中で
  あっても、好きなときに挿入や削除の行えるコード)として
  コンパイルしたいのであればここで M と答えます。そして
  <file:Documentation/modules.txt> に目を通してください。
  このモジュールは isdn.o という名前になります。
  よくわからない場合には、 N としておいてください。

  <Satoru Oda>

