  (WSS と Crystal カード用サウンド・カード・モデムのサポート)
  このオプションで WindowsSoundSystem 互換カードを使用するた
  めにsoundmodem ドライバが有効になります。これらのカードは 
  (AD1848, AD1845, AD1812 のような) Analog Devices や 
  (CS4248, CS423x のような) Crystal Semiconductors から 
  codec チップを採用しています。このオプションはまた現在 
  Crystal CS423x チップで動作する WSS full-duplex オペレーショ
  ンをサポートしています。full-duplex オペレーションを必要し
  ないなら、パフォーマンスをよくするためにそれを有効にしない
  でください。

  <山縣>

