  (内部 IPX ネットワーク機能)
  IPX ネットワークにはそれぞれ特定のアドレスがあります。IPX 
  の "ネットワーク" アドレスを Linux マシンに与えることが役
  立つこともあります。(たとえば異なった IPX ネットワークに対
  するファイルサーバとして働くような場合、どこからでも同じア
  ドレスを使ってそのマシンへアクセスできます。) こうするには
  内部に仮想的な "ネットワーク" を設定し、そのネットワークに 
  IPX アドレスを割り振ります。この機能を使うのであれば、ここ
  で Y と答えてください。詳細は 
  http://www.linuxdoc.org/docs.html#howto にある IPX-HOWTO
  を参照してください。[訳注: 日本語訳は 
  http://www.linux.or.jp/JF/ から入手できます。]

  内部で完結した IPX ネットワーク において、ネットワーク上の
  複数の仮想的なノード (node) に対してソケットを割り当てるこ
  とができます。これは、bind の呼び出しの際に与えたソケット
  のアドレスの中の sipx_node の値を見ることで実現されます。
  従って primary ネットワークのソケットにバインド (bind) し
  たい場合は sipx_node を 0 に設定しておかなければなりません。
  sipx_node に 0 を設定した場合、ソケットは内部ネットワーク
  を設定した際にカーネルに与えたデフォルトのノードに対してバ
  インドされます。内部 IPX ネットワーク機能を有効にすると、
  「特殊」ソケットに向けたパケットを primary ネットワーク上
  で受け入れ待機 (listen) しているソケットに相互転送する機能
  が無効となります。これによって既存のアプリケーション、特に 
  RIP/SAP デーモンに問題が生じるかもしれません。内部 IPX ネッ
  トワーク機能を有効にしても使える RIP/SAP デーモンは、
  ftp://ftp.gwdg.de/pub/linux/misc/ncpfs にあります。

  何のことだか分らない場合は、ここは N としてください。

  <井上, 武井(2.4.0更新)>


