  (CardBus シリアルデバイスのサポート)
  シリアルポートカード、モデム、複合機能 ethernet／モデム
  カードのモデム機能を含む CardBus シリアルデバイスのサポート
  を有効にするには、Y と答えてください。(CardBus カードは
  PCMCIA または PC カード――クレジットカードサイズのデバイス
  でしばしばラップトップで使用されます――の新しく、より良い
  バージョンです。)

  モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込んだり取り外し
  たりできるコード) としても利用できます。モジュール名は
  serial_cb.o になります。モジュールとしてコンパイルしたい
  場合、M と答え Documentation/modules.txt に目を通してくだ
  さい。よくわからなければ、N と答えてください。

  <山田>

