  (ユーザによって提供されたバイナリファームウェアのパス名)
  これは、ユーザによって提供された代替の PCA-200E バイナリ
  ファームウェアイメージのパス名を定義します。このパス名は絶
  対パスであっても、あるいは drivers/atm ディレクトリに対す
  る相対パスであっても構いません。

  ドライバは、適切なファームウェアイメージを持っています。普
  通のユーザは標準以外のファームウェアを使用する必要がありま
  せん。代わりに "Use default PCA-200E firmware" に Y と答え
  てください。

  <高橋潤子>

