  (IBM LAN アダプタ/A サポート)
  これは、マイクロチャネルイーサネットアダプタです。このドラ
  イバを使用するためには、CONFIG_MCA を設定する必要がありま
  す。カーネル組み込みのドライバとモジュール (動作中のカーネ
  ルにいつでも組み込んだり取り外したりできるコード) の両方で
  使用できます。モジュールとしてコンパイルしたい場合は、M と
  答え、<file:Documentation/modules.txt> の他に、
  <file:Documentation/networking/net-modules.txt> も読んでく
  ださい。linux で 2 枚以上のネットワークカードを使用しよう
  と思っている場合は、
  <ftp://sunsite.unc.edu:/pub/Linux/docs/HOWTO/mini> から取
  得できる Multiple-Ethernet-mini-HOWTO を読んでください。
  現在唯一サポートされているカードは、イーサネット用の IBM 
  LAN アダプタ/A です。これは 16K と 32K の両方のメモリウィ
  ンドウをサポートしますが、32K のウィンドウの方がパケットロ
  スに対してより良い対策になります。このドライバと複数のボー
  ドを使用することは可能であることには違いありませんが、現在
  までハードウェア不足のためにテストされていません。

  <高橋潤子>

