  (一般的な 1 ポートあたり 4 ドライブのサポート)
  Tekram 690CD が搭載された特定の古いチップセットは、いつも
  のポートあたり 2 ドライブのかわりに、0x1f0 の I/O ポート一
  つを使って、4 つまでのドライブをコントロールします。ここで 
  Y と答えるとカーネルの起動時パラメータとして "ide0=four" 
  を指定することで動作可能になります。

  <小野寺>


